**土地利用类型分类系统说明**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 一级类型 |  | 二级类型 |  |
| 编号 | 名称 | 编号 | 名称 | 含义 |
| 1 | 耕地 |  |  | 指种植农作物的土地，  包括熟耕地、新开荒地、休闲地、轮歇地、草田轮作物地；  以种植农作物为主的农果、农桑、农林用地；  耕种三年以上的滩地和海涂。 |
|  |  | 11 | 水田 | 指有水源保证和灌溉设施，在一般年景能正常灌溉，用以种植水稻，莲藕等水生农作物的耕地，包括实行水稻和旱地作物轮种的耕地。111山地水田112丘陵水田113平原水田114 >25度坡地水田 |
|  |  | 12 | 旱地 | 指无灌溉水源及设施，靠天然将水生长作物的耕地；有水源和浇灌设施，在一般年景下能正常灌溉的旱作物耕地；以种菜为主的耕地；正常轮作的休闲地和轮歇地。121山地旱地122丘陵旱地123平原旱地124>25度坡地旱地 |
| 2 | 林地 |  |  | 指生长乔木、灌木、竹类、以及沿海红树林地等林业用地。 |
|  |  | 21 | 有林地 | 指郁闭度>30%的天然林和人工林。包括用材林、经济林、防护林等成片林地。 |
|  |  | 22 | 灌木林 | 指郁闭度>40%、高度在2米以下的矮林地和灌丛林地。 |
|  |  | 23 | 疏林地 | 指林木郁闭度为10-30%的林地。 |
|  |  | 24 | 其它林地 | 指未成林造林地、迹地、苗圃及各类园地（果园、桑园、茶园、热作林园等）。 |
| 3 | 草地 |  |  | 指以生长草本植物为主，覆盖度在5%以上的各类草地，包括以牧为主的灌丛草地和郁闭度在  10%以下的疏林草地。 |
|  |  | 31 | 高覆盖度草地 | 指覆盖>50%的天然草地、改良草地和割草地。此类草地一般水分条件较好，草被生长茂密。 |
|  |  | 32 | 中覆盖度草地 | 指覆盖度在>20-50%的天然草地和改良草地，此类草地一般水分不足，草被较稀疏。 |
|  |  | 33 | 低覆盖度草地 | 指覆盖度在5-20%的天然草地。此类草地水分缺乏，草被稀疏，牧业利用条件差。 |
| 4 | 水域 |  |  | 指天然陆地水域和水利设施用地。 |
|  |  | 41 | 河渠 | 指天然形成或人工开挖的河流及主干常年水位以下的土地。人工渠包括堤岸。 |
|  |  | 42 | 湖泊 | 指天然形成的积水区常年水位以下的土地。 |
|  |  | 43 | 水库坑塘 | 指人工修建的蓄水区常年水位以下的土地。 |
|  |  | 44 | 永久性冰川雪地 | 指常年被冰川和积雪所覆盖的土地。 |
|  |  | 45 | 滩涂 | 指沿海大潮高潮位与低潮位之间的潮浸地带。 |
|  |  | 46 | 滩地 | 指河、湖水域平水期水位与洪水期水位之间的土地。 |
| 5 | 城乡  工矿  居民用地 |  |  | 指城乡居民点及其以外的工矿、交通等用地。 |
|  |  | 51 | 城镇用地 | 指大、中、小城市及县镇以上建成区用地。 |
|  |  | 52 | 农村居民点 | 指独立于城镇以外的农村居民点。 |
|  |  | 53 | 其它建设用地 | 指厂矿、大型工业区、油田、盐场、采石场等用地以及交通道路、机场及特殊用地。 |
| 6 | 未利用土地 |  |  | 目前还未利用的土地，包括难利用的土地。 |
|  |  | 61 | 沙地 | 指地表为沙覆盖，植被覆盖度在5％以下的土地，包括沙漠，不包括水系中的沙漠。 |
|  |  | 62 | 戈壁 | 指地表以碎砾石为主，植被覆盖度在5%以下的土地。 |
|  |  | 63 | 盐碱地 | 指地表盐碱聚集，植被稀少，只能生长强耐盐碱植物的土地。 |
|  |  | 64 | 沼泽地 | 指地势平坦低洼，排水不畅，长期潮湿，季节性积水或常年积水，表层生长湿生植物的土地。 |
|  |  | 65 | 裸土地 | 指地表土质覆盖，植被覆盖度在5％以下的土地。 |
|  |  | 66 | 裸岩石质地 | 指地表为岩石或石砾，其覆盖面积>5％的土地。 |
|  |  | 67 | 其它 | 指其它未利用土地，包括高寒荒漠，苔原等。 |